**附件**

**一、设备参数及配置**

厂家：增幸产业株式会社

原产地：日本

型号：MKCA6-5J

马达：3.7kW，3 相，380V，50Hz

主体材质：SUS304

料仓容量：4L 以上

磨盘型号：MKGC6-80SD、MKGC6-80DD、MKGC6-120SD

磨盘材质：SiC

磨盘特性：密实无气孔，无渗透，抗菌，适用于纤维质超微粉碎，湿法研磨可达到纳米级别，磨耗后可经修整重复使用

磨盘尺寸：直径150mm(6 英寸)

磨盘转速：1000-3000 转每分钟，无级调速

间隙调整及校正方式：手动

间隙最小刻度：10μm（实际可接近0μm）

标准能力： 30-100 kg/hr（wet）

粉碎室冷却方式：水冷夹套

安全保护：开盖自动断电保护

电控箱：挂壁式，含变频器、转速显示屏、马达过载保护

**二、供货期**

所有的免税手续由供应商负责，免税办理成功后3个月内成交商将货物免费运送至采购方指定地点。

**三、售后服务要求：**

免费送货、免费安装，提供免费壹年的质保维修服务（非人为因素）。服务内容包括但不限于提供电话技术支持、上门解决合同所提供设备在运行中出现的问题、对设备进行保修、提供详细的技术文档等服务。