**附件：喷码机主要技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
| 喷印行数 | １－4行 | 电源要求 | AC220V±20% 50Hz 150W |
| 喷印速度 | 1000字符/s以上 | 中文支持 | 国际一、二级字库 |
| 喷印高度 | 2-20mm | 喷印距离 | 20mm以上 |
| 点阵 | 4×7、5×5、5×7、7×5、7×9、7×10、6×12、8×16、9×16、10×16、12×16、16×22 | 喷头导管 | 2.0m以上 |
| 操作界面 | 中英文切换，触摸功能 | 接口 | usb |
| 编辑功能 | 拼音或代码 | 清洗功能 | 双向 |
| 存储信息 | 存储喷印信息至少500 条 | 喷印内容 | 日期、时间、批号、流水号等 |